|  |
| --- |
| Description: 07_2000px-GHS-pictogram-excDescription: 07_2000px-GHS-pictogram-excDescription: 08_2000px-GHS-pictogram-silDescription: 09_2000px-GHS-pictogram-pol**FEBI BRAKE CLEANER SPRAY****Sadrži**: benzin(nafta), obrađen vodonikom, laki; propan-2-olSredstvo za čišćenje kočnica u spreju.**Opasnost** H222: Veoma zapaljiv aerosol. H229: Posuda pod pritiskom: može se rasprsnuti, ako se zagreva. H315: Izaziva iritaciju kože. H319: Dovodi do jake iritacije oka. H336: Može da izazove pospanost i nesvesticu. H361f: Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost. H411: Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.P102 Čuvati van domašaja dece. P210 Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. P280 Nositi zaštitne rukavice, zaštitnu odeću, zaštitu za oči, zaštitu za lice. P312 Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA / lekara ako se osećate loše. P410+P412 Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama višim od 50°C /122°F. P501 Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.Sastojci (prema Pravilniku o detergentima): 30% i više alifatični ugljovodonici**Proizvođač i zemlja proizvodnje**: Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG; Nemačka**Uvoznik i distributer**: SZAKAL METAL DOO, Pere Popadića 9, 21000 Novi Sad Srbija, Tel. 021/ 661 54 04.***500ml*** |

Kapacitet pakovanja: **Ne prelazi 3 litra**

Dimenzije etikete (u milimetrima): **ukoliko je moguće najmanje 52 x 74**

Dimenzije piktograma (u milimetrima): **(najmanje 10 x 10), ukoliko je moguće bar 16 x 16**

**Napomena: Ambalažna jedinica bez obzira na veličinu mora da ima taktilno upozorenje, ako se prodaje za opštu upotrebu (SRPS ISO 11683).**