|  |
| --- |
| Description: 07_2000px-GHS-pictogram-excDescription: 08_2000px-GHS-pictogram-sil  **FERODO BRAKE AND CLUTCH FLUID DOT 4**  **Sadrži:** tris [2- [2- (2-metoksietoksi) etoksi] etil] ortoborat  Hidraulična tečnost u sistemu kočnice/ kvačila automobila.  **Pažnja**  H319: Dovodi do jake iritacije oka. H361d: Sumnja se da može štetno da utiče na plod.  P102 Čuvati van domašaja dece. Р264 Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P308+P313 U SLUČAJU izlaganja ili zabrinutosti: Potražiti medicinski savet/ posmatranje. P405 Skladištiti pod ključem. P501 Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.  **Proizvođač i zemlja proizvodnje:** FEDERAL-MOGUL LTD, Velika Britanija  **Uvoznik i distributer:** SZAKAL METAL DOO, Pere Popadića 9, 21000 Novi Sad Srbija, Tel. 021/ 661 54 04.  ***0.25, 0.5, 1, 5L*** |

Kapacitet pakovanja: **Ne prelazi 3 litra**

Dimenzije etikete (u milimetrima): **ukoliko je moguće najmanje 52 x 74**

Dimenzije piktograma (u milimetrima): **(najmanje 10 x 10), ukoliko je moguće bar 16 x 16**

Kapacitet pakovanja: **Između 3 i 50 litara**

Dimenzije etikete (u milimetrima): **najmanje 74 x 105**

Dimenzije piktograma (u milimetrima): **najmanje 23 x 23**

**Dodatne informacije: Na ambalaži treba da se nalazi taktilno upozorenje, ako se prodaje za opštu upotrebu (SRPS ISO 11683).**